{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[0,1,0,4],[20,0,20,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江苏华昌熔铸辅料清单"]
["序号","产品名称","规格","单位","单价","备注"]
[1,"精炼剂（无烟）",null,"Kg"]
[2,"打渣剂","高温","Kg"]
[3,"钛硼丝","c4","Kg"]
[4,"铬添加剂","75#","kg"]
[5,"铁剂","75#","Kg"]
[6,"硅种","硅含量20-22％铁含量（0.25％以下）","Kg"]
[7,"硅酸纸","60kg/箱","KG"]
[8,"过滤板","20寸30目(508*508*50)","片"]
[9,"过滤板","20寸50目(508*508*50)","片"]
[10,"过滤板","20寸40目(508*508*50)","片"]
[11,"过滤布","小 16目","卷"]
[12,"过滤布","大 8目","卷"]
[13,"浇注料","钢钎维","KG"]
[14,"浇注料","高强","kg"]
[15,"玻璃水（熔铸用）",null,"kg"]
[16,"高铝球","99％含氧化铝","Kg"]
[17,"长塞头","840个/箱","只"]
[]
["广东华昌熔铸辅料清单"]
["序号","名称","规格","单位","单价","备注"]
[1,"铝铜合金","铜50%±2","kg"]
[2,"铝铬合金","铬10%","kg"]
[3,"铝铁合金","铁20%","kg"]
[4,"锰添加剂","20KG/箱 75# HLY-Mn","kg"]
[5,"铬添加剂","20KG/箱 50# HLY-Cr","kg"]
[6,"钛添加剂","20KG/箱 75# HLY-Ti","kg"]
[7,"铁添加剂","20KG/箱 75# HLY-Fe","kg"]
[8,"钛硼丝","C4","kg"]
[9,"钛硼块","C4","kg"]
[10,"低氟打渣剂","20kg/箱","kg"]
[11,"无氟精炼剂","20kg/箱","kg"]
[12,"过滤板","508mmX508mmX50 20寸 40目","片"]
[13,"过滤板","508mmX508mmX50 20寸 50目","片"]
[14,"过滤板","508X508X50 20寸 60目","片"]
[15,"过滤板","584X584X50  23寸 60目","片"]
[16,"大卷过滤布","1mX50m  8目","卷"]
[17,"硅酸纸板","40KG/箱 82cmX45.5cm","kg"]
[18,"硅酸纸塞头","60x100","个"]
[19,"塞头","￠90X135 600个/箱  加厚","个"]